**叉车操作专项职业能力考核规范**

1. **定义**

熟悉叉车性能参数，掌握叉车安全操作规程及日常使用注意事项，具备在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域独立操作叉车进行作业的能力。

1. **适用对象**

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

1. **能力标准与鉴定内容**

|  |
| --- |
| **能力名称：叉车操作 职业领域：场（厂）内专用机动车辆** |
| **工作任务** | **操作规范** | **相关知识** | **考核比重** |
| 叉车场地作业 | 叉车起步、前进、倒车、转向、停车、作业等基本操作的熟练和规范程度和叉车驾驶人员判断和控制能力。 | 1. 叉车作业前日常检查事项
2. 叉车起步流程、操作要领和注意事项
3. 叉车前进、转向、倒车操作要领和注意事项
4. 叉车拆垛、堆垛物件流程、操作要领和注意事项
5. 叉车停车流程、操作要领和注意事项
6. 叉车各操纵装置的使用方法和注意事项
7. 驾驶人员安全、文明驾驶常识
 | 100% |

1. **鉴定要求**

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的叉车操作专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为3分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

鉴定场地场内地面平坦，相对封闭，不小于400平方米；有足够的堆垛净空高度，堆垛净高度不低于(h+0.5)m。其中h指叉车最大起升时全高；道路至少包括一个直角转弯、一个坡道，道路全程应当不小于150米；场内道路需设置交通标志标线，至少包括转弯标志、限速标志、禁止停车标志、坡道停车标志以及停车线。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
| 1 | 叉车 | 额定起重量不小于2t、带离合器的机械传动的内燃平衡重式叉车,货叉长度限定1.0m-1.3m | 台 | 2 |  |
| 2 | 标杆 | 长约1.8米 | 根 | 42 |  |
| 3 | 隔离警戒线 | 长约100米 | 条 | 2 |  |
| 4 | 货箱 | 货箱尺寸参考路线尺寸图要求 | 套 | 2 |  |