**游乐设施操作专项职业能力考核规范**

**一、定义**

掌握游乐设施安产品安全技术与运营安全要求，熟悉并执行操作规程，在运行过程中能正确分析存在问题并组织协调相关人员采用安全技术手段与应急救援，将被困人员及设备处于安全状态的能力。

**二、适用对象**

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、**能力标准与鉴定内容**

|  |
| --- |
| **能力名称：游乐设施操作 职业领域：生产、运输设备操作** |
| **工作任务** | **操作规范** | **相关知识** | **考核比重** |
| 一、部件识别 | 1.游乐设施安全束缚装置识别2.游乐设施安全保护装置识别 | 1、能指出设备的所有安全束缚装置；2、能够实际操作安全压杆安全束缚装置，并有效束缚游客。3、能指出考试设备的全部安全保护装置； | 40% |
| 二、安全运行操作能力 | 1.游乐设施运营前准备2.游乐设施运营接待时操作能力3.游乐设施运营结束后操作能力 | 1、熟悉主操、副操、主控多岗位职责；2、能正确检查操控室内各按钮开关、操纵手柄等设备；3、能正确检查安全束缚装置与安全保护装置；4、能够正确及时反馈检查结果。5、能够在游客进入设备前，做好安全提示和正确引导；6、能熟悉使用游乐设施操作时所使用的手势；7、能在设备启动后密切观察设备状态和搭载客动态等候游客状态；8、能在设备停稳后，正确疏散乘客。 | 40% |
| 三、应急处置能力 | 1.触电急救。2.正确穿戴安全带。3.人工呼吸与心肺复苏 | 1. 能熟悉脱离电源流程，能确认救援时人员处于安全状态。
2. 正确穿戴安全带，松紧合适，防松及拉紧调节到位，保险钩佩戴合理。
3. 能够现场操作电子假人人工呼吸，要求3分钟内完成急救。
 | 20% |

**四、鉴定要求**

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的游乐设施操作专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为120分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

鉴定场地面积不小于500平方米，具备架设3台以上的不同种类的大型游乐设施的条件，光线充足，空气流通，室内温、湿度适中，整洁无干扰，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施、设备、工具、材料** | **型号与规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 大型游乐设施 | C级以上 | 台 | 3 | 需属于不同类别 |
| 2 | 暂停运营牌 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 高空救援安全带 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 心肺复苏模拟假人 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 麦克风 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 音响系统 |  | 套 | 1 |  |