**家具配件包装专项职业能力考核规范**

**一、定义**

运用家具配件包装所需要的工具和设备，在家具制作场所对家具配件进行包装的能力。

**二、 适用对象**

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

**三、 能力标准与鉴定内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **能力名称：家具配件包装 职业领域：包装工** | | | |
| **工作任务** | **操作规范** | **相关知识** | **考核比重** |
| （一）  使用设备 | 1.能使用钉枪打钉  2.能使用风批锁螺钉 | 1.钉枪的结构、保养及使用基本知识  2.风批的结构、保养及使用基本知识 | 20% |
| （二）  转运配件 | 1.能识别家具配件  2.能用手动叉车搬运家具配件 | 1.配件结构的相关知识  2.配件转运的基本知识 | 10% |
| （三）  包装配件 | 1.能识别并运用舒美布、保丽龙、纸箱或纸板包装家具配件  2.能使用包装器封箱  3.能包装层板、脚蹄、脚、扶手、床侧等相关部件  4.能对配件包装的品质进行检测 | 1.舒美布、保丽龙、纸箱等包装材料的基本知识  2.包装器的使用基本知识  3.配件包装的基本知识  4.配件包装的品质要求 | 55% |
| （四）  摆放配件 | 1.能对包装完毕的配件进行挂牌标示  2.能对包装成品进行保护  3.能按照要求对产品配件进行摆放 | 1.包装产品摆放的注意事项  2.包装产品挂牌及保护的基础知识 | 15% |

**四、鉴定要求**

（—）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的家具配件包装专业知识和实际操作经验，每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于60分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

考场面积不小于150平方米。操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，有手动叉车、直钉枪、风批、常用的包装材料、产品标示卡等包装设备、工具及材料，有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

设备清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 直风批 |  | 把 | 5 |  | |
| 2 | 弯风批 |  | 把 | 5 |  | |
| 3 | 空压机 |  | 台 | 5 |  | |
| 4 | 风管 |  | 条 | 10 |  | |
| 5 | 风批咀 |  | 个 | 5 |  | |
| 6 | 螺钉 |  | 颗 | 若干 | 不同型号 | |
| 7 | 合页 |  | 个 | 若干 | 不同型号 | |
| 8 | 布手套 |  | 双 | 5 |  | |
| 9 | 小纸箱或小木盒 |  | 个 | 5 | 放合页用 | |
| 10 | 直钉枪 | F30 | 把 | 5 |  | |
| 11 | 直钉 |  | 排 | 各5 | F10、F15、F20、F25 | |
| 12 | 贴木 |  | 个 | 15 | 17\*17\*40 | |
| 13 | 木条 |  | 条 | 5 | 20\*40\*500 | |
| 14 | 饰花或饰条 |  | 条 | 5 |  | |
| 15 | 小铁锤 |  | 把 | 5 |  | |
| 16 | 白乳胶 |  | 瓶 | 5 |  | |
| 17 | 布碎 |  | 块 | 5 | 擦胶水用 | |
| 18 | 卷尺 |  | 把 | 5 |  | |
| 19 | 纸箱 |  | 个 | 10 | 包脚蹄、床侧各一个 | |
| 20 | 脚蹄 |  | 个 | 20 |  | |
| 21 | 床侧 |  | 条 | 10 |  | |
| 22 | 包装器 |  | 个 | 5 |  | |
| 23 | 不干胶带 |  | 个 | 5 |  | |
| 24 | 工作台 |  | 个 | 5 |  | |
| 25 | 纸板 |  | 件 | 5 | 保护工作台用 | |
| 26 | 舒美布 |  | 片 | 若干 | 厚、薄各备 | |
| 27 | 地脚钉 |  | 颗 | 若干 | 黑、白、咖啡色 | |
| 28 | 背板 |  | 块 | 若干 | 与产品配套 |
| 29 | 柜子 | 14或20型 | 个 | 5 | 装背板用 |
| 30 | 小木盒 |  | 个 | 5 | 装镙钉用 |
| 31 | 钉枪 | J1013型 | 把 | 5 |  |
| 32 | 卡钉 | J1010、J1013 | 排 | 各5 |  |
| 33 | 柜子或茶几 |  | 个 | 5 | 打绳用 |
| 34 | 钳子 |  | 把 | 5 | 取钉用 |
| 35 | 茶几脚 |  | 支 | 20 |  |
| 36 | 餐椅 |  | 张 | 5 | 一包 |